{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","名称","型号","主要参数","单位","数量","电机功率","备注１","备注２"]
[]
[1,"不锈钢圆浆池40m3","40m3","详见40m3图纸","座",1]
[2,"浆池推进器","ZTZTM-750","D3500，高5米，配推进器φ750，转速217转/分,过浆部分304不锈钢","台",1,11,"YE3-160L-6/11"]
[3,"走台",null,"详见布置图纸","块",1,null,"1350*700"]
[4,"栏杆",null,"详见布置图纸","处",1,null,"2.6*2+0.7＝5.7米"]
[5,"Ｔ脚板",null,"详见布置图纸","处",1,null,"1.35*2＝2.7米"]
[6,"智能型法兰式液位变送器",null,"HR- 1151LT5S22A4D1S0M1配304不锈钢法兰DN100,0-39.8KPA（DN100）采用HART协议通信","台",1,null,null,"甲供"]
[7,"NHR系列单回路数显仪",null,"NHR-5100L-27-0 /X/2/X/1P(24)-A，规格:带光柱，80*160MM竖式,带二个报警,输入4-20MA,变送输出4-20MA,一路DC24V馈电","台",1,null,null,"甲供"]
[8,"φ133不锈钢管",null,null,"米",6,null,null,"甲供"]
[9,"φ108不锈钢管",null,null,"米",15,null,null,"甲供"]
[10,"φ133不锈钢管90度弯头",null,null,"个",2,null,null,"甲供"]
[11,"φ108不锈钢管91度弯头",null,null,"个",3,null,null,"甲供"]
[12,"ＤＮ125浆料阀",null,null,"个",1,null,null,"甲供"]
[13,"ＤＮ100浆料阀",null,null,"个",1,null,null,"甲供"]
[14,"ＤＮ100三通球阀",null,null,"个",1,null,null,"甲供"]
[15,"电缆","ＹＪＶ","ＹＪＶ0.6/1ＫＶ－3*4+1*2.5","米",35,null,null,"甲供"]
[16,"电缆","ＫＶＶＰ","ＫＶＶＰ2*1.5","米",30,null,null,"甲供"]